附件1

2024年度陕西省国防科技工业“揭榜挂帅”

项目申报指南

高温高动态微型化MEMS压力传感器

项目编号：2024SXGB001

研究内容：

拟开展的主要研究内容包括：高温高频响压力敏感元件设计及性能协同优化研究、敏感元件制备工艺及温度稳定性提升方法研究、敏感元件低应力高频响封装方法研究、高温高频响压力传感器高精度补偿与校准技术研究。

1.SOI基高温压力敏感芯片与传感器设计技术。设计高精度SOI基高温压力敏感芯片结构，探明高温条件下应力演化机理，建立敏感芯片精度、灵敏度、响应频率等性能映射模型，揭示温度、热应力、结构参数等对敏感芯片性能的影响规律；开展传感器可靠性设计，探究高温压力传感器可靠性提升方法；建立传感器结构及可靠性优化设计数学模型，确定在宽温度变化范围内传感器灵敏度、精度、可靠性等综合性能最优时各结构参数的内在联系。

2.SOI基高温压力芯片制备与温度特性调控技术。研究高温压力传感器敏感芯片的压阻性能调控机理，确定离子浓度、注入能量、退火温度等参数对压阻性能的影响规律，优化在宽温区条件下高稳定性压敏电阻的制备工艺及参数；在此基础上，开展传感器敏感芯片的高温欧姆接触与高温可靠制备技术研究，设计并开发敏感芯片的制备工艺流程，建立工艺流程、工艺参数、应力等对传感器灵敏度、精度、热零点漂移、热灵敏度漂移等性能的影响规律，确定最优制备工艺流程及参数。

3.微型高动态SOI基高温压力传感器封装与测试技术。设计高温压力传感器敏感芯片的低应力无引线封装结构，探究封装应力演化机制，探明封装结构、封装工艺、封装材料等所引起的封装应力对传感器性能的影响规律，分析冲击、振动、温度等环境参数对封装结构可靠性的影响；深入研究耐高温微型无引线封装与应力控制方法；研发出低应力无引线封装结构与工艺。

4.微型高动态SOI基高温压力传感器批量制造技术与应用。研究高温压力传感器批量制备中的精度影响因素，探究传感器批量化高精度温度补偿算法；研究高温压力传感器信号检测与温度补偿电路，实现高温压力传感器敏感芯片与电路的集成；搭建批量化性能实验测试平台，开展高温压力传感器在不同温度条件下灵敏度、精度、温漂、响应频率等性能的实验测试以及冲击振动等环境适应性分析研究，提升传感器可靠性与测试精度，建立故障模型，从而满足恶劣工况下的使用要求。

考核指标：

1.传感器敏感材料：SOI基片；

2.高温压力传感器测量介质温度：-50℃～400℃；

3.压力量程0～10MPa；

4.测量非线性优于0.25%FS；

5.综合精度优于0.5%FS，固有频率优于500kHz；

6.传感器封装尺寸≤Φ5mm。

经费预算：200万元。

知识产权归属：需求方。

时间节点：2026年12月前完成样机研制。

对揭榜方要求：

1.技术基础。揭榜单位需具有高温压力传感器设计与制备多年经验，需要在该领域取得多项应用验证，主持过高温压力传感器相关国家重点项目，及相关成果获得省部级一等奖及以上科技成果等。

2.硬件条件。揭榜单位需具备微压芯片制备、封装、测试条件，具备高温压力传感器动静态测试能力。揭榜单位需具备开展高精度高温压力传感器封装测试等需要的基础设备，包括自控压力控制器、高温炉、激光焊接机、激波管动态压力测试仪、激光焊接机等封装参数测试分析设备。揭榜单位需具备高温压力芯片研制能力，包括：芯片光刻平台、刻蚀平台、镀膜平台、键合平台等，核心设备包括：紫外光刻机、涂胶-显影设备、等离子体刻蚀设备、键合机、离子注入机等。

技术联系人：乔老师 15877346015

复杂背景环境下对低慢小目标的低虚警高精度探测跟踪识别系统研发

项目编号：2024SXGB002

研究内容：

1.城市背景下杂波对低小慢目标的影响及工程应用解决措施。研究城市背景下低小慢无人机探测及杂波处理技术，具备对城市建筑物等杂波抑制能力，且同时能够实现对慢速或静止目标的稳定跟踪。海杂波对超低空掠海无人机探测的影响及工程解决措施；研究不同海况下对不同运动规律的海杂波抑制技术，同时海面环境下对低小慢无人机起批建航虚警技术的研究及工程实现和应用。海面低空下俯仰角高精度跟踪技术；研究超低空下，多路径效应对于目标俯仰角测量的影响，并提出工程解决方案。

2.低慢小无人机类目标与飞鸟的识别技术研究及工程应用实现研究在目标探测过程中低慢小无人机和飞鸟的识别方法。

考核指标：

1.实物交付。交付信号及数据处理设备一套，匹配前端设备后形成完整的探测设备；

2.设计报告及程序。包括城市背景、海杂波处理、海面低空探测跟踪的研究分析仿真报告、算法模型、仿真程序；无人机和鸟类识别的理论分析和仿真报告、算法模型、仿真程序；信号处理设备内的杂波处理程序和目标识别应用程序及外场实测结果。

3.指标要求。无人机和鸟类的识别概率不小于90%，识别时间不大于1s。

经费预算：260万元。

知识产权归属：在揭榜协议中明确约定本项目开展过程中及最终产生的研究开发成果及相关知识产权按技术秘密方式处理。与本项目有关的技术秘密的使用权、转让权及相关利益分配权均归技术需求方所有。通过本榜单项目获得的知识产权未经技术需求方同意不得为第三方获得。

时间节点：2024年12月前。

对揭榜方要求：

1.揭榜方应是具有独立法人资格的企事业单位，具有与本项目密切相关的研究成果和研究基础，在拟揭榜的技术领域有较强的技术优势，技术储备和稳定的研发团队；

2.揭榜方具有丰富的实施大型型号电子系统项目整机、信号处理、数据处理等重要系统的工程实践经验；

3.在本项目的技术需求或相近技术上，已经实现工程化应用，优先选择具备成熟工程化，与军工企业有合作研究经验能力的单位；

4.揭榜方应具有国军标武器装备质量管理体系和ISO9000质量管理体系，优先选择通过相关体系认证的单位。

技术联系人：郝老师 13289866290

核用高强锆合金薄壁关重件焊接成型技术开发

项目编号：2024SXGB003

研究内容：

1.高强度锆合金薄板焊接形变控制技术研究。立足高强度锆合金物化性能与结构特征，利用有限元分析方法，量化残余焊接应力-应变分布，揭示焊缝收缩量对热输入过程的响应规律，获取焊接过程中尺寸变化特征，进而开展高精度焊接模具与焊接工艺设计，实现对高强度锆合金薄板焊接变形的可靠预测与控制。

2.高强度锆合金薄板焊缝性能调控技术研究。采用高效自动化焊接技术，探索焊接工艺参数对高强度锆合金薄板性能的影响规律，分析焊缝缺陷形成原理，揭示关键参数、焊缝组织和力学性能间映射关系，进而优化焊接过程控制，建立满足要求的焊接工艺窗口，研究退火温度和时间对接头组织的影响规律。

3.高强度锆合金薄板焊缝高可靠评价技术研究。立足服役环境，开展腐蚀性能评价，进行室温、高温力学性能评价，分析接头断裂机制，建立综合、可靠的高强度锆合金薄板焊缝性能评价方法。

4.建立高强度锆合金薄壁关重件标准化焊接技术流程。分析高强度锆合金薄壁关重件焊接质量的关键影响因素，进而优化焊接工艺规范，建立标准化焊接工艺流程。

考核指标：

1.锆合金焊接接头无夹杂、咬边，室温强度≥440MPa，高温拉伸强度≥180MPa；

2.焊缝余高、凹陷≤0.3mm；

3.焊缝中，气孔直径≤0.5mm；

4.产品焊后截面的尺寸精度±0.5mm，垂直度、平行度和平面度均为0.35mm；

5.高精密焊接定型一体化模具1套；

6.制备满足技术要求的高强度锆合金薄壁关重件样机1件；

7.高强度锆合金薄壁关重件焊接成型技术报告1份。

经费预算：180万元。

知识产权归属：需求方。

时间节点：2024年12月前。

对揭榜方要求：

1.揭榜方具有焊接技术和设备开发能力；

2.揭榜方具有较好的团队人员条件；

3.揭榜方项目负责人为高级职称及以上；

4.揭榜方与相关单位有合作业绩。

技术联系人：李老师 15991701604

环氧树脂灌封电路三维增材立体多层布线技术研究

项目编号：2024SXGB004

研究内容：

1.立体多层布线金属浆料、介质浆料选型研究。针对微系统产品高速率、高可靠、高集成的互连需求，开展适用于3D打印的金属材料、介质材料的制备优化及应用探索研究，解决传统电子浆料由于功能相颗粒粒径过大（粒径约10μm），导致的分辨率低、烧结固化条件苛刻等问题，需研制粒径10nm～100nm的纳米电子浆料，以满足高分辨率、高效率激光直写加工，且易于固化烧结的要求；

2.立体多层布线金属浆料及介质浆料打印技术研究。开展异质异构多层布线技术研究，通过以PI、PTFE等为主的介质浆料，以金属银、金、铜等为主的导电浆料，进行激光直写打印，并辅以热固化、激光烧结固化等单一材料的打印试验为基础，初步确定实现相应图形精度要求、表面粗糙度要求、电性能要求等所需的制造参数和制造工艺过程；

3.多材料打印可靠性研究。并对多层布线工艺进行优化，开展相应的图形精度、表面粗糙度、结合力控制工艺技术研究，满足三维互连多层布线热匹配、附着力、信号延迟等需求。

考核指标：

1.提出至少包含PoP结构、3D增材制造及多层金属导线等多个特征在内的立体多层布线技术工艺设计指南；

2.布线层数≥2层；

3.层间介质厚度≥100μm，且厚度可调；

4.通孔直径≤200μm；

5.层间介质粗糙度≤1μm；

6.互连导线线宽/间距≤200μm/100μm；

7.高速信号（侧墙）互连能力≥6500Mbps/mm；

8.浆料固化烧结温度≤200℃，被加工材料热影响区的深度≤50μm；

9.各层介质间的结合力应满足ASTM 5B标准；

10.制造后的膜层将在我所进行环境应力考核，涂覆层应能经受下述试验：

温度循环：﹣65℃～150℃，200次，停留时间≥30min，试验后外观目检合格；

模拟回流焊：过3次回流焊炉，炉温：180℃，保持60s～90s；炉温：210℃，保持10s～15s；峰值温度：210℃～230℃，考核后外观目检合格。

经费预算：100万元。

知识产权归属：双方共有。

时间节点：2025年12月前。

对揭榜方要求：具备保密资质，有军工单位合作经验

技术联系人：陈老师 18092027255

机载短波天线低可探测技术研究

项目编号：2024SXGB005

研究内容：针对传统短波天线自身RCS高的问题，深入开展机载短波天线相关结构和材料方面的研究，降低短波天线自身的RCS，提高机载平台整体的隐身特性。具体研究内容包括：

1.吸波材料特性分析；

2.低散射载体设计；

3.短波天线结构隐身设计；

4.隐身天线罩技术研究。

考核指标：

1.短波天线工作频段：2～30MHz；

2.结构要求：与机载平台结构共形设计；

3.天线尺寸：≤3m；

4.RCS：(前后水平±30°)≤-30.0dBsm@S/C/X；

5.工作频段内，隐身结构对天线增益性能的损耗不超过3dB。

经费预算：200万元。

知识产权归属：需求方和揭榜方已有的相关知识产权归各方所有，合同期限内研发形成的知识产权和技术成果双方共享，未经双方同意不得向第三方透露。

时间节点：2025年12月前。

对揭榜方要求：

1.团队应为在天线隐身技术方向开展深入研究，具有丰富理论研究和工程实践成果的高等院校团队，获得过省级及以上相关技术奖项的团队优先考虑；

2.团队负责人在天线隐身技术相关方向应承担过国家级/省部级科技项目和企业合作课题，在相关领域国际权威期刊上发表多篇SCI学术论文，并申请多项发明专利。

技术联系人：高老师 15319216936

船用高强韧超大规格钛合金板材制备技术

项目编号：2024SXGB006

研究内容：

针对船用均质高强韧超大规格TC4钛合金网篮组织厚板的迫切需求，开展高强韧超大规格钛合金板材制备技术研究，突破板材轧制组织性能均匀性、一致性、强塑性及强韧性调控技术，为舰船用均质高强韧超大规格TC4钛合金厚板生产提供理论依据。研究内容包括但不限于：

1.材料原始状态对板材组织遗传性的影响规律；

2.TC4钛合金厚板轧制成形工艺对组织、再结晶、织构演变及性能的影响规律；

3.TC4钛合金厚板热处理工艺对组织、再结晶、织构演变及性能的影响规律；

4.TC4钛合金厚板织构与关键性能各向异性关系的研究；

5.TC4钛合金厚板强塑、强韧性机理研究。

考核指标：

1.制备出单重超过7t、长度超过10m的高强韧超大规格TC4钛合金厚材；

2.板材头/尾部的表层及1/2厚度处，纵/横向均满足室温拉伸及冲击性能要求：度Rm≥910MPa，Rp0.2≥820MPa，A≥10%，Z≥20%，KV2≥30J。

经费预算：100万元。

知识产权归属：需求方。

时间节点：2026年4月。

对揭榜方要求：

1.具有军工保密资质；

2.拥有国家级研发平台，具有较强的研发实力，揭榜方团队负责人具备正高级职称；

3.具有在钛合金塑性成形及组织、性能调控方面具有良好的科研基础。

技术联系人：侯老师 18991144686

乏燃料后处理生产线快速实时监测系统

项目编号：2024SXGB007

研究内容：

1.乏燃料生产线和监测点理论分析与仿真计算，完成生产线实时快速监测系统技术要求、测点布局及测点辐射研究、实时监测方案设计；

2.快响应辐射探测器方案研究、理论计算、仿真分析，完成耐辐照及响应时间仿真分析与验证；

3.快响应辐射探测器超宽量程设计，解决如何在高本底下快速响应发生堵塞时的更大剂量、不会发生过载的技术难题；

4.完成高辐射本底下如何通过堵塞点高强不规则波动剂量数据，准确、快速识别真正发生堵塞的算法研究，达到快速响应、准确报警，防止误报、漏报，防止对生产造成重大损失；

5.探测器安装、屏蔽体计算、探测器防“堵死”及准直方法和准直器设计研究，解决探测器实际应用的定位精度问题，完成设计方案；

6.完成如何有效识别和检测废包壳倒空算法研究。

考核指标：

1.交付物

（1）快速响应辐射探测器样机 2台；

（2）探测器第三方校准证书 1份；

（3）各种设计方案、机械电气图册、理论分析和仿真等全套技术文档；

（4）针对研究内容1～6项的输出报告，用于需求方监测系统设计。

2.考核指标

（1）快速响应辐射探测器指标：

探测器类型：同心轴复合电离室

测量射线：γ

能量范围：80keV～3MeV

参考能量：662keV(Cs-137)

测量范围：50μGy/h～500Gy/h

耐辐照：≥106Gy

响应时间：≤1ms

防护等级：IP68

相对误差：≤±20%

预热时间：≤5min

电离室灵敏体积长度：不小于200mm

外形尺寸：不大于Φ80×300mm

防酸：≥20%酸雾气体

（2）算法和仿真报告、设计方案：

具有切实的指导意义，能够按其进行系统设计；仿真报告具有可重复性。

经费预算：280万元。

知识产权归属：需求方和揭榜方双方在合作过程中各自提供的技术要求、资料、数据等，其知识产权归提供方所有；在合作过程中，双方共同研发的技术成果和知识产权归需求方所有。

时间节点：2025年12月前。

对揭榜方要求：

1.揭榜方应是参与过核辐射监测相关工作的高校或科研院所，且具有参与国家级重大科研项目研究经验、实际工程样机开发应用经验；

2.揭榜方团队负责人应具有博士学历或高级职称，5 年以上从事核辐射探测技术相关研究的基础，与国内科研院所有项目相关领域的成功合作经验；

3.技术攻关团队主要组成人员相对稳定，能迅速响应技术攻关需求，并提出攻克关键、核心技术难题的可行性方案；

4.揭榜方须针对指南提出的全部研究内容和考核指标进行申报，且应提供相关证明材料。本课题研发的全套技术资料和研制的工艺参数库应提供给技术需求方。

技术联系人：何老师 13572551933

液体火箭喷注器空间微小孔交错误差测量

项目编号：2024SXGB008

研究内容：

1.喷注器空间微小孔交错误差测量方案；

2.测量仪精密机械结构设计；

3.基于外部基准的结构光双面扫描重建算法开发；

4.基于局部参数的微小孔逆向建模；

5.基于表面数据点云的空间微小孔交错误差评定；

6.全尺寸、高精度多姿态微小孔专用测量系统开发。

考核指标：

根据喷注器喷注孔的测量要求，实现对喷注孔测量，指标如下：

1.微小孔直径尺寸：φ0.1～φ0.4mm；

2.微小孔深度：2～4mm；

3.点云测量精度：5微米以上；

4.喷注孔中心线与盘面夹角测量范围：90°±15°；

5.角度测量分辨率：5′；

6.点云测量分辨率：0.5μm。

经费预算：72万。

知识产权归属：需求方。

时间节点：2025年12月前。

对揭榜方要求：

具有精密测量专用仪器研发经验的高等院校团队，团队负责人为高级职称。团队具有精密机械结构设计、控制系统开发、软件开发、算法处理等专用测量系统开发案例，对于三维轮廓测量非常熟悉，熟悉相关算法，具有微小孔测量的相关项目经验或者做过相关测试试验。揭榜前，能够提供相关测试报告和方案。

技术联系人：王老师 17762270823

时间同步的无线环形激光测角仪动态测量控制系统

项目编号：2024SXGB009

研究内容：

1.系统能够根据给定的电气接口和通讯协议实现环形激光测角仪的控制和信号解调功能，环形激光测角仪控制功能包括系统上、下电，工作参数设置，标度因数标定，角度测量等；信号解调功能包括环形激光测角仪输出信号采集与解调，测角算法及误差补偿等；

2.系统与环形激光测角仪之间通过无线装置进行通讯及数据传输，无线装置应兼容环形激光测角仪和市面主流工控机；

3.系统能够以时间为基准，实现无线测角仪、待测载体系统和外部基准装置三者之间采样时钟信号的同步功能，能够测量及给出同步信号时延误差并进行误差补偿；

考核指标：

系统应实现环形激光测角仪的控制和信号解调功能，输出动态角度测量结果，技术指标达到：

1.环形激光测角仪数据无线传输频率不低于10kHz；

2.时钟信号延时误差小于1μs；

3.环形激光测角仪动态测量误差小于0.1"

经费预算：150万元。

知识产权归属：需求方。

时间节点：2025年1月前。

对揭榜方要求：

1.具有激光陀螺测试设备的研制经历，具备激光陀螺控制电路的研发能力。

2.具有环形激光测角仪分辨率增强技术、动态测角补偿算法等研制经历，具备开发环形激光测角仪控制系统的能力。

3.企业注册地在西安或西安周边优先，随时响应发榜方需求。

技术联系人：梁老师 18009255852

高端数控机床智能主轴故障监测及诊断技术

项目编号：2024SXGB010

研究内容：

1.智能主轴故障机理与监测数据完备获取技术

研究智能主轴热力耦合建模理论与故障机理，揭示振动、温度等监测信息的产生与传递机制；研究监测大数据少测点高精度完备获取方法，实现主轴转速、振动、温度、声学等信息的高信噪比采集。

2.智能主轴多源异构信息融合与变工况动态监测技术

针对电主轴典型故障，研究基于多源信息融合的主轴健康监测指标构建方法，实现主轴健康状态在线评估；研究复杂多变工况下主轴监测指标跟踪调节技术，实现智能主轴运行状态动态监测与早期故障预警。

3.智能主轴状态监测与故障诊断系统开发与应用验证

研究在线监测与故障诊断维护软硬件融合技术，开发智能主轴状态监测与故障诊断系统；在应用验证中，对系统进行测试、验证与反馈优化，持续不断提高系统故障监测诊断的准确性与稳健性。

考核指标：

1.针对电主轴典型故障，开发一套电主轴故障预测原型系统，具备电主轴健康相关信号的监测、分析功能，可自主判断并预警电主轴故障；

2.在生产现场实现2个型号高速加工中心电主轴关键健康信号的提取，且不影响设备正常运行；

3.在生产现场实现1个高速加工中心电主轴6个月以上的长期健康状态监测及分析，分析结论与设备实际状态相符。

经费预算：60万元。

知识产权归属：项目研究过程中所产生的知识产权归需求方所有。

时间节点：2025年12月前。

对揭榜方要求：

1.揭榜方需具备法人资格；

2.财务状况及商业信用情况良好；

3.运营状况良好；

4.无涉及重大诉讼、仲裁情况；

5.揭榜方要具备较高理论水平，在设备故障分析、状态监测、预测和可靠性分析等领域取得了一定成果。

技术联系人：胡老师 15088681163

基于GaN高效高功率密度多路输出DC/DC变换技术

项目编号：2024SXGB011

研究内容：

1.基于GaN高效高功率密度谐振变换技术；

2.多路输出软开关低纹波技术；

3.多路变换抗电磁干扰自兼容技术。

考核指标：

1.输入电压：16V～40V；

2.输出电压：12V/50A、26V/8A、12V/10A、5V/10A、-5V/0.5A、+6V/2A、-12V/1A，输入与输出隔离，各路输出相互隔离，其中12V/50A输出具有并联均流功能；

3.效率：≥93%，开关频率：700kHz～1MHz；

4.输出纹波：≤40mVpp；

5.体积：160mm×100mm×13.5mm（包含壳体）；

6.重量：600g，元器件100%国产化；

7.温度范围（环境）：-55℃～75℃；

8.满足GJB151B 试验要求。

经费预算：95万元。

知识产权归属：需求方。

时间节点：2025年5月前。

对揭榜方要求：软硬件技术交底，包含但不限于功率变换原理图、元器件选型、PCB设计等技术。

技术联系人：马老师 17719570865

大功率智能功率模块（IPM）研究

项目编号：2024SXGB012

研究内容：

1.芯片技术。目前高压大电流IGBT芯片和快恢复续流二极管芯片技术受制于国外。所以设计合理驱动电路以及选择合适IGBT以及二极管是满足大功率IPM模块设计需求的基础。

2.驱动保护电路技术。该技术决定IPM模块使用过程中是否可靠工作，并在发生故障时可以有效保护IPM模块，使得IPM模块更加智能化。

3.电气结构技术。硅材料在芯片技术上已经接近材料的物理极限，在电气结构设计技术上改进，从而进一步提高模块性能。

4.封装与制造技术。合理对IPM模块进行散热以及封装，会影响着IPM模块内部器件稳定性，合理安排封装与制造技术解决对整个模块进行散热，降低工作温度，从而提高模块工作稳定性，延长模块使用寿命。

通过解决以上关键技术，项目预期目标为：

1.探索大功率伺服电机中IPM模块设计技术，掌握驱动、保护、散热技术，推动伺服电机向着更大功率、更加智能化方向发展。

2.通过大功率IPM模块设计，将其应用于航天领域中喷管摆动、电机驱动执行机构当中。

考核指标：

基于大功率伺服系统中IPM模块技术研究包括：IPM驱动、保护电路设计和封装散热结构设计，基于大功率伺服系统中IPM模块技术指标如下：

1.功率：60KW；

2.功率电压：DC600V；

3.具有过流（OC）保护、短路（SC）保护、驱动电路供电欠压（UV）保护、过热（OH）保护；

4.IGBT的最大耐压值在1200V以上；

5.IPM的最小死区时间：2.0us

6.IGBT的极限工作频率：20K

经费预算：100万元。

知识产权归属：项目产生的技术开发成果及其相关知识产权归甲乙双方共同所有，双方均享有申请专利的权利。

时间节点：2024年12月前。

对揭榜方要求：具有较强的研发实力、良好的科研条件和稳定的科研队伍。

技术联系人：马老师 15319727660

液体火箭发动机涡轮盘激光强化抗疲劳技术研究

项目编号：2024SXGB013

研究内容：

1.涡轮盘工作应力分析；

2.有/无金属陶瓷涂层涡轮盘原材料试样激光冲击强化工艺参数影响规律；

3.涡轮盘模拟件设计及激光冲击强化自适应工艺研究；

4.涡轮盘激光冲击强化抗疲劳效果评估及强化机理分析。

考核指标：

1.涡轮盘原材料：表面残余压应力≥500MPa，残余压应力影响层深度≥1mm；

2.涡轮盘原材料：强化后的疲劳寿命提升2倍以上；

3.涡轮盘：强化后的疲劳寿命提升1.5倍以上。

经费预算：150万元。

知识产权归属：

本项目产权归需求方所有，揭榜方可以在需求方同意前提下根据试验结果发表相关论文。

时间节点：2025年12月前。

对揭榜方要求：揭榜单位资质齐全，具有较强的技术基础和技术研发能力。

技术联系人：胡老师 18009237485

钛铝合金3D打印球形粉制备工艺及关键装备研发

项目编号：2024SXGB014

研究内容：直接使用矿冶原料，对海绵钛及其合金粉末采用短时机械合金化后等离子熔喷球化制备球形钛铝合金粉末，工艺流程短，制备成本低，本项目将开展以下研究工作：

1.基于公司现有设备对其进行改造升级；

2.海绵钛多孔块体通过短时机械合金化制备单颗粒内成分均匀的钛铝预合金粉末；

3.短时机械合金化钛铝预合金粉末的等离子熔喷球化设备研制及工艺研究；

4.短时机械合金化钛铝预合金-等离子熔喷球化粉末组织分析以及其增材制造成型件性能研究；

5.该工艺及其制备方案能广泛用于含难熔元素合金的球化制备。

考核指标：采用自制的钛铝合金粉为原料，用等离子熔喷球化设备制备球形钛铝合金粉末达到球形度不低于百分之95%，球化后的流动性≤32s/50g指标，球化的工序氧增量≤100ppm，且满足5～30μm粒径的产品收得率不低于95%，经激光增材制造后样件无宏观与微观裂纹，且致密度不低于97%。

经费预算：150万元。

知识产权归属：工业化应用的知识产权归需求方，其它知识产权归双方所有，具体情况可进行协商。

时间节点：2024年12月。

对揭榜方要求：

1.揭榜方有丰富的机械合金化工艺研究经验，并具有等离子熔喷球化工艺研究基础，其原理机已经验证的优先；

2.具备XRD、EDS等一定的检测手段；

3.能制备且稳定提供超细合金粉末（粒径小于10μm）；

4.能够长期进驻现场实践，进行工业化改造。

技术联系人：刘老师	17782890961

复杂工况用轻量化、高承载、长寿命行星减速器

项目编号：2024SXGB015

研究内容：

1.轻量化高承载能力行星减速器结构设计研究；

2.承载能力、机构运动静、动态仿真技术研究；

3.轻量化、高承载能力行星减速器新材料应用；

4.关键零件精密齿轮表面强化技术研究。

考核指标：

1.实现复杂工况用轻量化、高承载、长寿命行星减速器开发，满足低温-60℃，高扭矩功率密度500N/kg,寿命5000小时。研制一种高性能行星减速器产品，并推广应用;

2.相关特征参数、实验数据及曲线、理论（经验）公式、设计图纸、应用软件等研究报告1份；

3.知识产权：申请国家专利2～3项；

4.论文：国内外著名期刊和国际学术会议发表论文 5 篇以上。

经费预算：200万元。

知识产权归属：需求方所有。

时间节点：2025年12月。

对揭榜方要求：具有高性能行星减速器设计经验，熟悉结构设计、仿真分析方法，了解高强度材料性能及应用。

技术联系人：胡老师 13239171335

一种新型抗干扰技术雷达主瓣

项目编号：2024SXGB016

研究内容：

（一）关键算法技术研究

1.研究新型的非平稳干扰信号的建模方法，利用不同维度的信息建立时空信号的特征函数，研究面向雷达系统的非平稳压制式干扰信号的瞬时维度方向估计方法。

2.研究新的滤波方法以抑制雷达系统主瓣的非平稳压制式干扰。构建新型自适应滤波器，在多维度空间中分析非平稳压制式干扰信号对自适应滤波器迭代维度方向的影响。

3.研究建立新型自适应滤波结构，分析主瓣压制式干扰信号在不同维度方向特征，基于不同维度方向上波形的设计，实现雷达系统主瓣欺骗式多干扰的抑制。

（二）仿真平台研究及测试

为了验证抗压制式干扰性能和算法适用边界，依托通用MATLAB仿真平台构建雷达抗干扰仿真系统。在此基础上，针对不同类型干扰，在干信比30dB、40dB、50dB等不同条件下分析抗干扰性能。在不同干信比条件下，分析确定抗干扰算法的适用边界，为雷达系统实装的应用提供试验依据。

（三）工程化的验证

为验证算法在实际工程上的有效性，通过在外场进行抗主瓣干扰试验场景的搭建，采用雷达获取实测数据并进行实时处理，以验证抗主瓣干扰算法的指标性能。

考核指标：

交付物：1.设计报告：包括方案论证报告，关键技术报告，研究总结报告；2.仿真测试报告；3.雷达抗主瓣干扰处理系统。

技术指标：1.主瓣抗干扰类型：噪声阻塞/窄带瞄准/扫频等压制式干扰；2.主瓣干信比为30dB时，经过处理干信比降低30dB以上；3.主瓣压制式干扰下的目标检测概率：≥70%；4.主瓣欺骗式干扰抑制率：≥60%。

经费预算：200万元。

知识产权归属：需求方和揭榜方双方在合作过程中各自提供的技术要求、资料、数据等，其知识产权归提供方所有；合作过程中，双方共同研发的技术成果和知识产权，双方根据合作情况，协商确定。

时间节点：2024年12月前完成测试验证。

对揭榜方要求：

1.应具有与本项目密切相关的研究成果和研究基础；

2.拥有项目研究所需的关键技术团队和环境，在需求的技术领域有较强的技术优势，团队技术负责人应具有博士学历或高级职称，该领域的研发经验及技术积累，能迅速响应技术攻关需求，并提出攻克关键、核心技术难题的可行性方案，优先选择拥有省级以上的高等院校背景的企业；

3.近3年无不良信用记录或重大违法违规行为。

技术联系人：候老师 13468977632

低轨星载光纤陀螺可靠性增长与误差智能补偿技术

项目编号：2024SXGB017

研究内容：

（一）高可靠性光纤陀螺设计与故障诊断。

根据低空卫星频繁地过冷过热以及外部环境带来地随机振动、冲击、加速度等载荷，分析应力对光纤陀螺元件和组件的响应以及失效破坏的临界条件，完成高可靠性、高稳定性星载光纤陀螺设计和试验验证，并设计故障诊断算法，快速识别故障类型，准确定位光纤陀螺故障。

（二）建立多物理场耦合作用下光纤陀螺的多参数高阶误差模型。

从机理入手，详细分析光纤陀螺在温度、磁场、加速度等多物理场耦合作用下产生的非互易相位误差，挖掘星载环境下漂移过大严重影响陀螺性能的深层次原因，建立光纤陀螺的误差补偿模型，减小模型对测试数据的依赖性，实现光纤陀螺的实时在线补偿。

（三）系统性智能自动标定。

标定方法具有智能化、自动化，可对多套光纤陀螺系统的实时在线标定陀螺比例因子、漂移误差、零偏误差以及非正交误差，标定精度独立于标定设备精度，可实现在无精密设备条件下快速准确的对各项误差进行辨识，设计系统级标定流程和转台易轨迹，完成系统性智能补偿标定软件，标定精度高，界面美观，流程简单、高效，适于工程化、大规模标定。

考核指标：

1.零偏稳定性≤0.05°/h；

2.零偏重复性≤0.2°/h；

3.全温标度因数非线性≤50ppm；

4.MTBF不低于8年。

经费预算：156万元。

知识产权归属：技术成果和知识产权归需求方所有。

时间节点：2025年12月前完成。

对揭榜方要求：

1.具备与本项目相关的研究基础，拥有核心发明专利；

2.拥有省级及以上研究平台，具备项目研究所需条件；

3.在拟揭榜的技术领域有较强的技术优势，具有先进的技术储备和稳定的研究团队，优先选择该领域秦创原“科学家+工程师”队伍以及国家知名高校技术研究团队。

技术联系人：李老师 18991956854

超声电机用高可靠、低电压驱动压电陶瓷叠堆研制

项目编号：2024SXGB018

研究内容：实现电机用压电陶瓷叠堆的国产化，填补该类产品的国内空白。通过粉体材料配方设计、叠堆工艺设计和基于压电叠堆的超声电机产品的研制，应用于装备中，实现其技术升级，具体研究内容为：

1.压电陶瓷叠堆的材料设计和配方适配研究；

2.压电陶瓷叠堆制备工艺和性能优化研究；

3.研究基于压电叠堆的高可靠小型化超声电机。

考核指标：

1.压电叠堆材料主要性能指标：压电常数d33≥280 pC/N，介电常数≥1200，机械品质因数Qm≥800，机电耦合kp≥0.58，居里温度≥320 ℃。

2.压电叠堆结构尺寸：外径60 mm，内径44 mm，单层厚度≯30μm，总厚度0.5-0.55mm，驱动电压峰峰值≯50V。

经费预算：200万元。

知识产权归属：需求方和揭榜方在项目合作研制过程中形成的知识产权归双方共有。

时间节点：2025年10月前。

对揭榜方要求：

1.具有压电陶瓷材料配方设计和制备能力；

2.具有压电陶瓷叠堆驱动器的制备和性能评估能力；

3.优先已承担过压电叠堆驱动器方面国家及省部级科研项目的研究团队且项目负责人具有副高以上职称；

4.优选该领域具有明显技术优势的高校或科研院所。

技术联系人：张老师	13379032654

基于旋翼无人机平台的地面目标精确快速处置技术

项目编号：2024SXGB019

研究内容：围绕对地面目标的处置需求，通过无人机、光电吊舱、处置系统的集成，解决对目标的快速识别、跟踪、精确测量为处置系统提供精确目标信息及目标指引、同时完成全系统的飞行试验验证。

1.无人机+光电吊舱+处置系统的系统总体设计技术；

2.目标的精确测量及处置系统的传递对准技术；

3.系统的飞行试验完成处置能力验证。

考核指标：

1.载荷能力：≥20kg；

2.滞空时间：≥25min；

3.通信传输距离：≥8km；

4.目标识别距离：典型车辆（3m*6m）：白天>2.0km；

5.人员识别（0.5m*1.8m）：白天＞1.0km；

6.激光测距功能：距离≥5km，精度±3m；

7.激光照射功能：能量≥20mJ，束散角≤0.5mrad；

8.目标跟踪稳定性：≤50urad；

9.处置距离：500m-2000m；

10.命中精度：CEP≤1.0m（单发）；

11.处置地面典型目标：静止及移动目标（≤20km/h）。

经费预算：590万元。

知识产权归属：揭榜方。

时间节点：2025年12月前。

对揭榜方要求：有保密资质及国军标质量管理体系认证证书。

技术联系人：杨老师 18091856588

组合发动机新型燃烧换热一体化氦加热器热流耦合规律研究与样机研制

项目编号：2024SXGB020

研究内容：

1.流场整合对氢燃烧火焰形态的作用机理研究；

2.多喷嘴氢/空气燃烧点火传焰特性试验研究；

3.紧凑空间约束下热流场畸变规律与控制；

4.高温大温差超临界氦微细管换热适应性研究。

考核指标：

1.氦加热器换热有效度≮0.7；

2.氦加热器样机换热量：≮1MW；

3.功重比≮100kW/kg。

经费预算：180万元。

知识产权归属：需求方。

时间节点：2025年8月前。

对揭榜方要求：国内该领域的优势单位。

技术联系人：马老师 18991968999

基于国产化平台的人工智能技术在雷达目标识别的应用

项目编号：2024SXGB021

研究内容：

1.国产化软件开发研究。考虑在国产化操作系统的基础上（例如中标麒麟等），利用跨平台编程语言（例如QT）等实现算法，即可满足算法要求，也能满足国产化要求。

2.人工智能技术在雷达目标识别的研究。需要研究雷达不同目标电磁和运动特征，总结目标识别的基本方法，针对不同雷达体系（窄带和宽带），采用特定目标特征、主流程及处理方法进行机器学习，并形成目标识别分类器，并通过仿真和实测的数据，对识别方法进行验证，给出识别流程，并对不同环境（强地杂波、海杂波或低信噪比）给出识别效果评估。

3.基于国产化平台的人工智能雷达目标识别综合实现技术研究。研究基于国产化平台（操作系统）人工智能雷达目标识别实现和操作，在基于机器学习算法的基础上，针对不同雷达（窄带和宽带）得到的特征类型，根据不同环境（强地杂波、海杂波或低信噪比），实现对目标的识别和总结，并通过图形化进行显示。

考核指标：

1.基于国产化平台的人工智能技术在雷达目标识别的应用方案(通过需求方评审)；

2.对典型目标：人、车辆（大、中和小车辆等）、无人机（大疆精灵4等）、鸟（大型）等目标正确分类识别，识别率≥85%；

3.目标识别算法仿真与验证软件（含软件源码，matlab）

4.基于国产化平台（操作系统）开发软件1套；

5.基于国产化平台人工智能雷达目标识别软件1套（含软件源码。

经费预算：170万元。

知识产权归属：需求方和揭榜方双方在合作过程中各自提供的技术要求、资料、数据等，其知识产权归提供方所有，需求方有使用权；在合作过程中，双方共同研发的技术成果和知识产权归需求方所有。

时间节点：2024年12月前。

对揭榜方要求：揭榜方应是参与过该领域人工智能相关工作的高校或科研院所，且具有参与国家级重大科研项目研究经验，在人工智能领域获得重大成就，曾获过省部级及相关社会团体奖励技术发明奖的优先。揭榜单位须针对指南提出的全部研究内容和考核指标进行申报，且应提供相关证明材料。本课题研发的全套技术资料和研制的数据库和软件（含源码）应提供给技术需求方。

技术联系人：李老师 13325382139

航天产品用旋压芯模快速柔性制造与低成本修复技术

项目编号：2024SXGB022

研究内容：

1.激光熔覆专用高性能金属粉末材料开发；

2.涂层微观组织结构演化规律及缺陷形成机制研究；

3.激光熔覆表面涂层制备与工艺迭代优化；

4.全尺寸激光熔覆旋压芯模工程应用考核与评价。

考核指标：

1.激光熔覆涂层无裂纹、气孔等缺陷，涂层厚度≥0.5mm；

2.芯模表面强化涂层的硬度要求为HRC≥56；

3.制备直径Φ300mm、Φ750mm，长1500mm全尺寸激光熔覆芯模各1件，以该芯模对应型号为考核对象，加工20件产品后，芯模表面涂层不能有裂纹、掉渣等缺陷；

4.实现废旧旋压芯模的表面修复，表面涂层不能有裂纹、掉渣等缺陷且通过不少于20件产品的工程应用考核；

5.相比旋压芯模传统制作方式，成本降低20%以上，周期缩短30%以上。

经费预算：150万元。

知识产权归属：归双方所有。

时间节点：2025年12月前。

对揭榜方要求：具有相应的资质、设备和技术能力。

技术联系人：韩老师 18186041858

微型固体发动机微推力偏心技术

项目编号：2024SXGB023

研究内容：为了完成上述高性能微型固体发动机微推力偏心的控制，需要开展下述针对性的研究工作：

（一）高精度微型固体火箭发动机总体技术研究

1.高精度微型固体火箭发动机总体技术指标体系论证；

2.高精度微型固体火箭发动机总体技术方案优化；

3.高精度微型固体火箭发动机结构安全性及适装性研究；

4.高精度技术指标的可达到性论证。

（二）高精度微型固体火箭发动机设计及分析

1.高装填比微型固体火箭发动机侵蚀条件下高精度内弹道预示；

2.高装填条件下发动机结构完整性分析；

3.微尺度条件下发动机热防护与热结构设计；

4.点火过程多物理场耦合仿真支持下的发动机工作稳定性设计；

5.面向发动机工作稳定性的内部燃烧与流动结构设计与分析。

（三）高精度微型固体火箭发动机分部件专项试验技术研究

1.推进剂燃烧稳定性测试试验；

2.发射大过载条件下发动机结构完整性测试试验；

3.飞行大过载条件下发动机绝热结构烧蚀试验；

4.发动机尾焰特性测试试验；

（四）高精度微型固体火箭发动机整机试验技术研究

1.高精度多分力发动机地面静止试验；

2.发动机大过载飞行地面模拟试验；

3.无约束条件下发动机侧向干扰力与干扰力矩测试试验；

4.无控模装飞行器飞行条件下侧向干扰力与干扰力矩反求试验。

（五）高精度微型固体火箭发动机样机试制及集成试验验证

1.试验样机详细设计及论证；

2.试验样机试制及验证试验设施改造；

3.微型飞行器独立回路飞行发动机性能考核验证。

考核指标：

1.微型发动机冲质比≥1000N.s/Kg；

2.微型发动机推力偏心角度≤5′；

3.微型发动机总冲误差≤5%；

4.微型发动机点火延迟时间≤10ms。

经费预算：280万元。

知识产权归属：揭榜方。

时间节点：2025年3月前。

对揭榜方要求：有保密资质及国军标质量管理体系认证证书。

技术联系人：张老师 18691578903

100kg推力高空涡喷发动机关键技术与产品研制

项目编号：2024SXGB024

研究内容：100kg推力高空涡喷发动机，可用于高空系列化无人机动力。

考核指标：提供发动机样机实物。适合于高空高亚音速无人机的动力要求。需要从地面起飞、发射/弹射的快速起动，完成≥12000高空飞行等项任务，并要求有≥8000高空再起动/再点火能力。采用高压燃油喷射和雾化系统以及高增压比设计。直径≤275mm，推重比≥5，首翻期寿命≥20小时。技术自主可控。

经费预算：825万元。

知识产权归属：需求方。

时间节点：2025年12月前。

对揭榜方要求：

1.团队核心人员成员需硕士及以上学历，牵头人需航空宇航推进专业博士及以上学历；

2.10年以上本专业从业经历；

3.有军工从业经历；

4.可专职后期共同产业化合作。

技术联系人：张老师 18682959338